Приложение № 1 

к Договору № _______/д  

от _______________  2023 г.

	
	УТВЕРЖДАЮ

<Должность>
<Наименование юридического лица>
______________________ <И.О. Фамилия>
м. п.


Техническое задание

на выполнение проектно-изыскательных работ в целях создания 
многофункциональных систем безопасности на опасном производственном объекте 
<Наименование ОПО>
Заказчик: <Наименование юридического лица>
Подрядчик: ООО «СМИС Эксперт»

	№

п/п
	Перечень основных
требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	I. Общие данные

	

	1
	Идентификационные сведения объекта капитального строительства
	1.1 <Полное наименование ОПО>
1.2 Регистрационный номер: <А68-03167-001> от <17.07.2020>

	2
	Вид работ
	Техническое перевооружение

	3
	Основание 
для подготовки проектной документации
	Требование ФНП: приказ РТН от 10 ноября 2020 года N 436 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом"» п.558, п.559, п.560

	4
	Исходные данные 
и условия 
для подготовки проектной документации
	Исходные данные предоставляются заказчиком по запросу

	5
	Вид документации
	Указывается стадия проектирования:

· проектная документация

· рабочая документация



	7
	Планируемые сроки проектирования, строительства и ввода объекта (объектов) 
в эксплуатацию
	· начало проектирования – ноябрь 2023 г.
· окончание проектирования – <месяц> <год>,
· срок ввода объекта (объектов) в эксплуатацию – <месяц> <год>,

	8
	Источники финансирования
	собственные средства организации застройщика ‒ Заказчика.

	II. Проектные решения

	9
	Требования 
к техническим решениям
	Технические решения МФСБ должны обеспечить:

· контроль состояния ведения открытых горных работ в соответствии с проектными решениями и календарным планом развития горных работ;

· контроль работы основного горнотранспортного оборудования;

· контроль геомеханических и сейсмических процессов;

· системы оповещения и определения местоположения оборудования и персонала;

· системы связи, в том числе два независимых канала связи с подразделением ПАСС (Ф), обслуживающим угольный разрез;

· другие системы (подсистемы) безопасности с учетом специфики угольного разреза, потребность в которых определяется на этапе проектирования.

Принимаемые технические решения должны соответствовать следующим подходам и принципам:

· объем и состав технических решений для комплекса систем и средств противоаварийной защиты, связи и сигнализации в составе МФСБ должны основываться на обязательных требованиях и подтверждаться практической и экономической целесообразностью;

· поэтапное развитие МФСБ, предусматривающее организационно-технические мероприятия с использованием инструментов планирования и контроля проведения работ, проводимых по регламенту. Допущение автоматизации сбора данных о состоянии источников опасностей в процессе эксплуатации при необходимости;

· минимизация требований к инфраструктуре систем связи. Использование существующей инфраструктуры Заказчика 



	10
	Требования к графику внедрения МФСБ
	Проектными решениями предусмотреть поэтапную разработку и реализацию МФСБ:

1 этап

· Обследование

· Разработка проектной документации МФСБ

· Экспертиза промышленной безопасности проектной документации МФСБ

2 этап

· Разработка рабочей документации МФСБ

· Разработка сметной документации МФСБ

3 этап

· Оснащение управляющей компании Ядром Системы МФСБ

· Оснащение объекта оборудованием сбора данных

· Обеспечение связи и контроля местоположения сотрудников

4 этап

· Контроль состояния ведения открытых горных работ в соответствии с проектными решениями и календарным планом развития горных работ

· Контроль работы основного горнотранспортного оборудования

· Контроль геомеханических и сейсмических процессов

· Контроль системы оповещения

· Контроль системы связи, в том числе два независимых канала связи с подразделением ПАСС(Ф), обеспечивающим угольный разрез

5 этап

- Организация канала и передача данных в Ростехнадзор (при готовности со стороны Ростехнадзора)



	11
	Основные требования к разработке проектной документации
	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями:

· Федеральный Закон (ФЗ) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ;

· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10.11.2020 №436)

	12
	Особые требования к проектированию системы передачи данных и системам связи и позиционирования
	· Обеспечение интеграции с существующим эксплуатируемым оборудованием без его замены (модернизация при необходимости);
· Передача обработанной информации на сервер МФСБ УК «Элси» (на ОПО устанавливается только программное обеспечение для сбора данных и интеграции с системами объекта)

	13
	Особые требования к программному обеспечению МФСБ
	· Программное обеспечение МФСБ должно:

· иметь свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ

· предоставлять многопользовательский доступ к информационной системе, пользователями которой должны быть: горный диспетчер, лицо, ответственное за проведение производственного контроля, главный инженер, главные специалисты служб, абоненты списка №1 к ПЛА;

· иметь пользовательский интерфейс в виде WEB-портала, обеспечивающий функцию представления данных в графическом, табличном видах, формирования отчетности;

· реализовывать взаимодействие элементов системы на основе настраиваемых справочников типовых объектов контроля, типовых событий, типовых алгоритмов обработки данных. Обеспечить возможность создания комплексных алгоритмов и формирования показателей безопасности для различных параметров контролируемых объектов;

· обеспечивать получение данных, характеризующих состояние объектов контроля, в автоматическом режиме от сторонних систем и средств, а также ввод данных вручную. В качестве типов первичных данных предусмотреть: значения физических величин, бинарные состояния, состояния из множеств;

· поддерживать протоколы и технологии обмена данными: Modbus TCP, ODBC, OPC DA, OPC UA, OPC AE, Modbus RTU/TCP, ODBC, SNMP, MQTT, Websocket, JSON, XML для сбора данных;

· предоставлять возможность создания пользователей и их авторизацию для предоставления доступа с разграничением доступа на основе метаданных пользователей (ролей, групп и др.) и на основе метаданных о ресурсах (идентификаторы, атрибуты).

· предоставлять диспетчеру функциональность работы с событиями, включая их регистрацию, создание, редактирование, архивирование, хранение;

· предоставлять возможность создания шаблонов заданий производственного контроля, планирования, постановки, контроля выполнения заданий;

· включать механизм формирования уведомлений в web-клиенте, а также отправки уведомительных сообщений по email и/или sms;

· предоставлять возможность генерации отчетов, построения отчетности в .csv / .xls с применением фильтров.

	III. Основные требования к проектной документации

	14
	Требования 
к результату работ 
по подготовке проектной документации
	Документация, отражающая результат работ, должна содержать:

· Проектную документацию, соответствующую требованиям к составу и содержанию настоящего задания на проектирование;

· документацию и материалы, необходимые 
для прохождения ЭПБ;

Получение положительного заключения экспертиз проектной документации (экспертизы промышленной безопасности) выполняется силами Подрядчика.

	15
	Количество экземпляров выдаваемой проектной документации и вид информационного носителя
	Документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде в форматах Word, Excel, AutoCad, PDF на DVD в соответствии с требованием нормативной документации (постановление правительства РФ 
от 05.03.2007 № 145).
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